# Инструкция по установке ПО СКЦ2

## Введение

Для нормального функционирования ПО СКЦ2 на компьютере должны быть установлены следующие пакеты (перечислены в рекомендуемом при установке порядке):

* Системные компоненты Windows7, отсутствующие в Windows XP:
  + WinInst4.1 (файл WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe),
  + MS Framework 3.5 SP 1 (файл **dotnetfx35.exe)**
  + Power Shell (файл WindowsXP-KB968930-x86-RUS.exe),
* MS SQL Server 2008 express edition (файл SQLEXPRWT\_x86\_RUS).
* MS Office 2007 sp1 (как вариант допускается установка MS Office 2000 или MS Office 2003 sp3).
* ПО СКЦ2.
* Драйвер радиоканала FTDI.

Драйвер радиоканала FTDI установится при первом подключении радиоканала через USB интерфейс.

Все необходимые пакеты находятся в отдельных папках на компакт-диске дистрибутива. Особенности установки каждого пакета указаны ниже.

## Установка системных компонентов

Необходимо по очереди запустить перечисленные программы. В случае необходимости перезагрузите компьютер.

## Установка MS Office

Если MS Office на компьютере уже установлен, то этот пункт можно пропустить. Установку MS Office можно произвести из папки «**MS Office**» дистрибутива. Серийный номер можно найти в файле \_serial.txt. При установке следует иметь в виду, что для программы ПО СКЦ2 необходимо только наличие MS Excel.

## Установка MS SQL Server 2008

Установку MS SQL Server 2000 можно произвести из папки «SQL» дистрибутива.

Более подробно смотри инструкцию по установке и настройке MS SQL Server 2008.

## Установка ПО СКЦ2

Для того, чтобы установить ПО, необходимо запустить на выполнение программу Setup.exe из папки СКЦ2 дистрибутива. Единственный вопрос, на который придётся ответить при установке системы, это вопрос

«**в какую папку установить программу?**».

Рекомендуем устанавливать программу в папку **D:\ СКЦ2**

Или, если диск D: отсутствует, в папку **C:\ СКЦ2**

Возможно, что после установки программы придётся выполнить дополнительные настройки программ:

* DevMan – указать порт, к которому подключается сеть датчиков (смотри ниже)
* Platform (сервисный центр) – необходимо настроить связь с программой DevMan
* SKC – необходимо настроить связь с программой DevMan и с SQL Server 2008

## Установка драйвера радиоканала

Установка драйвера происходит при первом подключении устройства. Система запускает диалог установки нового устройства. Драйвер радиоканала можно найти в дистрибутиве. По завершении установки драйверов радиоканала необходимо выяснить номер последовательного порта с помощью диспетчера устройств операционной системы. Этот номер используется при настройке программы DevMan.