Настройка параметров KRS DevMan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | DM | Параметр | Цвет граф | Зап. в парам. | Зн  для  отобр | Шкала |
| 81 | 300 | БКСД1 Момент верхнего привода | синий | 0,1 | 0 | 0...100 кНм |
| 82 | 301 | БКСД1 Вес на крюке | красный | 0,01 | 0 | 0…300 тонн |
| 83 | 302 | БКСД1 Давление 1 | зеленый | 0,1 | 0 | 0..400 атм |
| 84 | 303 | БКСД1 Давление 2 | фиолет | 0,1 | 0 | 0..400 атм |
| 85 | 304 | БКСД1 Уровень 1 | черный | 0,001 | 2 | 0..3 м |
| 86 | 305 | БКСД1 Уровень 2 | голубой | 0,001 | 2 | 0..3 м |
| 87 | 306 | БКСД1 Пульт управления |  |  |  | 0..65535 |
| 88 |  | БКСД1 ЦАП |  |  |  | 0..2500 |
| 89 |  | БКСД1 Реле 1 вес |  |  |  | 0..1 |
| 90 |  | БКСД1 Реле 2 давление |  |  |  | 0..1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 307 | БКСД2 Уровень 3 | зеленый | 0,001 | 2 | 0..3 м |
| 101 | 308 | БКСД2 Уровень 4 | фиолет | 0,001 | 2 | 0..3 м |
| 102 | 309 | БКСД2 Уровень 5 | оранж | 0,001 | 2 | 0..3 м |
| 103 | 310 | БКСД2 Уровень 6 | желтый | 0,001 | 2 | 0..3 м |
| 104 | 311 | БКСД2 Газ | черный | 0,1 | 0 | 0..100% |
| 105 | 312 | БКСД2 Поток | коричн | 0,1 | 0 | 0..100% |
| 106 |  | БКСД2 Реле 1 20% |  |  |  | 0..1 |
| 107 |  | БКСД2 Реле 2 50% |  |  |  | 0..1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 315 | БКСД3 Плотность на входе | красный | 0,001 | 3 | 0,6...2,6 г/см3 |
| 111 | 316 | БКСД3 Плотность на выходе | зеленый | 0,001 | 3 | 0,6...2,6 г/см3 |
| 112 | 317 | БКСД3 Ходы насоса 1 | синий | 1 | 0 | 0..200 об |
| 113 |  | БКСД3 Расход насоса 1 |  | 0,1 | 0 | 0..50 л/с |
| 114 |  | БКСД3 Объем насоса 1 |  | 1 | 0 | 0...65 м |
| 115 | 319 | БКСД3 Ходы насоса 2 | фиолет | 1 | 0 | 0..200 об |
| 116 |  | БКСД3 Расход насоса 2 |  | 0,1 | 0 | 0..50 л/с |
| 117 |  | БКСД3 Объем насоса 2 |  | 1 | 0 | 0...65 м |
| 118 |  | БКСД3 Реле 1 |  |  |  | 0 .. 1 |
| 119 |  | БКСД3 Реле 2 |  |  |  | 0 .. 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |